**Datos mínimos que deben contener las cotizaciones:**

**Logo de la Empresa**

ATENCIÓN:

GRADO: C. MAYOR ING. IND.

NOMBRE: OVED SANCHEZ URCINO.

CARGO: JEFE.

DIRECCIÓN ADSC. O DEPTO. ÁREA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES DE MERCADO.

Lugar:

Fecha:

**Oferta Económica**

**FA15-R050/2021**

| **No.** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Ficha Técnica** | **Normas y/o**  **Método de Prueba.** | **Costo unitario** | **Costo total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | BARRA CUADRADA DE ACERO ASTM A36 DE 1 5/8", ESTIRADA EN FRÍO | 160.32 | KG | FET(H)-FA15-PMMP-354, VERSIÓN 00, 04-ENE-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A 36 |  |  |
| **2** | CANAL CPS DE ACERO ASTM A36 DE 6" X 48.76 mm X 5.08 mm, LAMINADO EN CALIENTE | 292 | Pieza | FET(H)-FA15-PMMP-368, VERSIÓN 00, 04-ENE-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A36 |  |  |
| **3** | BARRA REDONDA DE ACERO AISI 4140 DE 5/8", ESTIRADO EN FRIO | 9.30 | KG | FET(H)-FP06-PMMP-065, VERSIÓN 04, 22-FEB-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A29 |  |  |
| **4** | BARRA REDONDA DE ACERO AISI 1018 DE 7/16", ESTIRADA EN FRIO | 4.56 | KG | FET(H)-FA15-PMMP-123, VERSIÓN 03, 22-FEB-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL AISI 1018 |  |  |
| **5** | BARRA REDONDA DE ACERO UNS G10180 3/4", ESTIRADO EN FRIO | 13.38 | KG | FET(H)-FP06-PMMP-188, VERSIÓN 04, 22-FEB-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A 311 |  |  |
| **6** | PLACA DE ACERO ASTM A-36 DE 1/2" X 4' X 10´, LAMINADA EN FRÍO | 5 | Pieza | FET(H)-FA15-PMMP-172, VERSIÓN 03, 01-MAR-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A 36 |  |  |
| **7** | PLACA DE ACERO ASTM A-36 DE 3/16" X 4' X 10', LAMINADA EN CALIENTE | 1 | Pieza | FET(H)-FA15-PMMP-175, VERSIÓN 05, 01-MAR-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A 36 |  |  |
| **8** | BARRA REDONDA DE ACERO AISI 1045 DE 3", ESTIRADA EN FRIO | 107.28 | KG | FET(H)-FA15-PMMP-130, VERSIÓN 06, 03-MAR-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A 29 |  |  |
| **9** | BARRA REDONDA DE ACERO AISI 1018 DE 2", ESTIRADA EN FRIO | 95.34 | KG | FET(H)-FA15-PMMP-119, VERSIÓN 05, 24-FEB-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A 29 |  |  |
| **10** | BARRA REDONDA DE ACERO AISI 1018 DE 3/4", ESTIRADA EN FRIO | 13.38 | KG | FET(H)-FA15-PMMP-120, VERSIÓN 05, 01-MAR-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL  ASTM A 29 |  |  |
| **11** | BARRA REDONDA DE ACERO AISI 1018 DE 7/8", ESTIRADA EN FRIO | 18.25 | KG | FET(H)-FA15-PMMP-128, VERSIÓN 04, 03-MAR-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL  ASTM A 29 |  |  |
| **12** | BARRA CUADRADA DE ACERO ASTM A-36 DE 2", ESTIRADO EN FRIO | 7 | Pieza | FET(H)-FA15-PMMP-019, VERSIÓN 01, 03-MAR-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL ASTM A 36 |  |  |
| **13** | BARRA RECTANGULAR DE ACERO ASTM A-36 DE 2" X 3/4", ESTIRADA EN FRIO | 121.44 | KG | FET(H)-FA15-PMMP-025, VERSIÓN 01, 03-MAR-2021 | INSPECCIÓN DIMENSIONAL  ASTM A 36 |  |  |
|  |  |  |  |  | **SUBTOTAL:** | |  |
|  |  |  |  |  | **I.V.A.:** | |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL:** | |  |

País de origen de los bienes:

Tiempo de fabricación:

Tiempo de reposición en caso de hacer valida la garantía:

Tiempo de entrega estimado:

Vigencia de la cotización: 90 días.

Entrega será: **En el Almacén General “B”, Campo Militar No. 25-E “Venustiano Carranza de la Garza”, ubicado en Carretera Federal 140 D Km. 1.5, predio “La Célula”, C.P. 75020, Oriental, Pué., en un horario de lunes a viernes de las 0800 a las 1400 hrs., días laborables y no festivos.**

Garantía de calidad: **Garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos (INDICAR TIEMPO EN MESES).**

El método de prueba que se empleará para determinar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas: Normas y/o métodos de prueba, indicados en la solicitud de cotización y anexos será de acuerdo a las Ficha de Especificaciones Técnicas.

Indicar la moneda en que cotiza:

Años de experiencia en el mercado:

Años de especialidad en el mercado:

Cuenta con la capacidad técnica para proporcionar el bien requerido:

Indicar que el bien cumple con las especificaciones que se indica en las Ficha de Especificaciones Técnicas.

Indicar los Registros Sanitarios o Permisos Especiales, en su caso.

Razón social:

R.F.C.:

Objeto social o actividad que desarrolla:

Domicilio legal:

Teléfono:

Nombre del representante legal:

Correo electrónico:

Forma de pago: Transferencia Electrónica.

Nombre del banco:

Clave Interbancaria:

Beneficiario de la cuenta:

Se acepta que el pago se efectué 20 días posteriores a la entrega de los bienes o servicios previa entrega del CFDI.

Con la presente oferta económica manifestamos interés en participar en el suministro delos requeridos por esa dependencia; y se presenta sin compromiso ni obligaciones para ambas partes.

Anexar a su cotización el respaldo técnico del fabricante del bien.

Atentamente.

**(Firma)**

**Nombre**